附件1：大宁县生态环境准入清单
	序号
	环境管控单元

名称
	管控单元类别
	管控要求
	所在

乡镇

	1
	大宁县昕水河省级湿地自然公园
	优先保护单元
	空间布局约束
	1.执行生态保护红线、湿地公园相关空间布局约束的准入要求。
	昕水镇

曲峨镇

	2
	大宁县山西二郎山国家级森林自然公园
	优先保护单元
	空间布局约束
	1.执行生态保护红线、森林公园相关空间布局约束的准入要求。
	曲峨镇

	3
	大宁县吕梁山中南部水土保持生态保护红线
	优先保护单元
	空间布局约束
	1.执行生态保护红线空间布局约束的准入要求。
	昕水镇

曲峨镇

太古镇

	4
	大宁县黄河沿岸水土流失防控生态屏障区
	优先保护单元
	空间布局约束
	1.执行生态保护红线空间布局约束的准入要求。
	全县

	5
	大宁县永久基本农田
	优先保护单元
	空间布局约束
	1.执行永久基本农田空间布局约束的准入要求。
	全县

	6
	大宁县昕水河城区段控制单元水环境城镇生活污染重点管控单元
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.执行山西省、重点流域（汾河）、重点区域（汾渭平原）、临汾市空间布局的准入要求。
	昕水镇

太德乡

	
	
	
	污染物排放管控
	1.执行山西省、重点流域（汾河）、重点区域（汾渭平原）、临汾市的污染物排放控制要求。

2.城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量Ⅴ类及以上标准。

3.城市污泥无害化处理处置率达到80%以上。

4.城镇生活污水实现全收集和全处理。实施雨污分流改造，合流制管网占排水管网的比例控制在30%以内。
	

	
	
	
	环境风险防控
	1.城镇污水集中处理设施的运营单位水质、水量进行监测；在出现进水水质和水量发生重大变化可能导致出水水质超标，或者发生影响城镇污水处理设施安全运行的突发情况时，应当立即采取应急处理措施。

2.道路交通严格控制融雪剂使用量，减少融雪剂对水环境的影响。
	

	
	
	
	资源利用效率
	1.积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施，促进雨水收集、处理和资源化利用；新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。

2.2020年，城市再生水利用率平均达到25%以上。
	

	7
	大宁县大气环境布局敏感重点管控区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、临汾市空间布局的准入要求。

2.禁止新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃产能。限制建设以石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑。

3.淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
	曲峨镇

三多乡

	
	
	
	污染物排放控制
	1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、临汾市的污染物排放控制要求。

2.新建燃煤锅炉、生物质锅炉达到超低排放标准，燃气锅炉实现低氮燃烧。

3.所有新建、改建、扩建项目执行大气污染物特别排放限值。
	

	
	
	
	环境风险防控
	1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险防范能力。
	

	
	
	
	资源利用效率
	1.宜电则电、宜气则气、宜煤则煤（超低排放）、宜热则热，清洁取暖覆盖率力争达到60%。
	

	8
	大宁县大气环境受体敏感重点管控区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、临汾市空间布局的准入要求。

2.禁止新建钢铁、水泥、焦化、煤化工、电解铝、平板玻璃、铁合金、电石等重污染行业工业项目，禁止新建以石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑。

3.加快现有重污染企业搬迁改造或关闭退出，水泥、平板玻璃、焦化、低端化工等重污染企业逐步迁出受体敏感区。
	昕水镇

	
	
	
	污染物排放控制
	1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、临汾市的污染物排放控制要求。

2.禁止新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，逐步淘汰现有的每小时35蒸吨及以下除热电联产以外的燃煤锅炉（含煤粉锅炉）。

3.城镇生活污水实现全收集和全处理。城镇生活污水的全收集和全处理。城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量Ⅴ类及以上标准。

4.严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。
	

	
	
	
	环境风险防控
	1.严格执行相关业企布局选址要求，禁止在商住、学校医疗养老机构人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。

2.城镇污水集中处理设施的运营单位应当配套建设污水水质监测设施；在出现水质超标，或者发生影响城镇污水处理设施安全运行的突发情况时，应当立即采取应急处理措施。
	

	
	
	
	资源利用效率
	1.宜电则电、宜气则气、宜煤则煤（超低排放）、宜热则热，清洁取暖覆盖率达到100%。

2.积极推行低影响开发建设模式促进雨水收集、处理和资源化利用；新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。

3.严控地下水超采，实现地下水采补平衡。严格用水定额管理。
	

	9
	大宁县产业园区煤层气产业园(产业园区)
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.执行山西省、重点流域（黄河）、重点区域（汾渭平原）、临汾市的空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。

2.禁止在园区规划建设用地范围以外进行开发建设。

3.尽快做好园区村民住房安置工作。
	昕水镇

曲峨镇

三多乡

	
	
	
	污染物排放控制
	1.执行山西省、重点流域（黄河）、重点区域（汾渭平原）、临汾市的污染物排放控制要求。

2.由于属于汾渭平原大气污染防治重点区域，燃煤锅炉需满足超低排放（在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）要求。

3.工业废水经企业内部处理达到园区集中式污水处理厂入水水质要求后，可进入园区集中式污水处理厂进一步处理，园区集中式污水处理厂出水水质“化学需氧量、氨氮、总磷”三项指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

4.园区规划新增项目在区域大气环境稳定达标前，要求执行现役源2倍削减量替代，特征污染物监测超标要求按照倍量削减的原则进行削减。
	

	
	
	
	环境风险防控
	1.所有入区企业应根据其使用情况等落实其事故风险防范、处置措施，制定突发环境事件应急预案，并注重与园区及当地环境管理部门等更高一级预案的联动，各企业应设置必要风险防范应急处置的设施和事故池。

2.园区建立事故预防系统、监测和检验系统以及报警系统等，对各企业存在较大风险因素的重点部位进行必要的安全监督。
	

	
	
	
	资源利用效率
	1.园区土地资源利用上限13.02平方公里。

2.工业项目用水负荷《山西省用水定额》的要求。

3.土地利用效率应满足《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）有关要求。
	

	10
	大宁县产业园区
轻工业园(产业园区)
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.执行山西省、重点流域（黄河）、重点区域（汾渭平原）、临汾市的空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。

2.禁止在园区规划建设用地范围以外进行开发建设。

3.尽快做好园区村民住房安置工作。
	昕水镇

	
	
	
	污染物排放控制
	1.执行山西省、重点流域（黄河）、重点区域（汾渭平原）、临汾市的污染物排放控制要求。

2.由于属于汾渭平原大气污染防治重点区域，燃煤锅炉需满足超低排放（在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）要求。

3.工业废水经企业内部处理达到园区集中式污水处理厂入水水质要求后，可进入园区集中式污水处理厂进一步处理，园区集中式污水处理厂出水水质“化学需氧量、氨氮、总磷”三项指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

4.园区规划新增项目在区域大气环境稳定达标前，要求执行现役源2倍削减量替代，特征污染物监测超标要求按照倍量削减的原则进行削减。
	

	
	
	
	环境风险防控
	1.所有入区企业应根据其使用情况等落实其事故风险防范、处置措施，制定突发环境事件应急预案，并注重与园区及当地环境管理部门等更高一级预案的联动，各企业应设置必要风险防范应急处置的设施和事故池。

2.园区建立事故预防系统、监测和检验系统以及报警系统等，对各企业存在较大风险因素的重点部位进行必要的安全监督。
	

	
	
	
	资源利用效率
	1.园区土地资源利用上限1.65平方公里。

2.工业项目用水负荷《山西省用水定额》的要求。

3.土地利用效率应满足《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）有关要求。
	

	11
	大宁县产业园区
循环产业示范园
(产业园区)
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.执行山西省、重点流域（黄河）、重点区域（汾渭平原）、临汾市的空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。

2.禁止在园区规划建设用地范围以外进行开发建设。

3.尽快做好园区村民住房安置工作。
	太德乡

	
	
	
	污染物排放控制
	1.执行山西省、重点流域（黄河）、汾渭平原、临汾市的污染物排放控制要求。

2.由于属于汾渭平原大气污染防治重点区域，燃煤锅炉需满足超低排放（在基准含氧量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）要求。

3.工业废水经企业内部处理达到园区集中式污水处理厂入水水质要求后，可进入园区集中式污水处理厂进一步处理，园区集中式污水处理厂出水水质“化学需氧量、氨氮、总磷”三项指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

4.园区规划新增项目在区域大气环境稳定达标前，要求执行现役源2倍削减量替代，特征污染物监测超标要求按照倍量削减的原则进行削减。
	

	
	
	
	环境风险防控
	1.所有入区企业应根据其使用情况等落实其事故风险防范、处置措施，制定突发环境事件应急预案，并注重与园区及当地环境管理部门等更高一级预案的联动，各企业应设置必要风险防范应急处置的设施和事故池。

2.园区建立事故预防系统、监测和检验系统以及报警系统等，对各企业存在较大风险因素的重点部位进行必要的安全监督。
	

	
	
	
	资源利用效率
	1.园区土地资源利用上限9.43平方公里。

2.工业项目用水负荷《山西省用水定额》的要求。

3.土地利用效率应满足《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）有关要求。
	

	12
	大宁县一般管控单元
	一般管控单元
	空间布局约束
	1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、临汾市的空间布局的准入要求。

2.排放大气污染物的工业项目应当按照规划和环境保护规定进入工业园区。

3.禁止在邻近基本农田区域排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。
	曲娥镇

三多乡

太古镇

	
	
	
	污染物排放管控
	1.执行山西省、重点区域（汾渭平原）、临汾市的污染物排放控制要求。
	


