大宁县农业生产托管作业服务标准（试行）
大宁县农业生产托管服务项目主要包括耕、种、防、收四个环节，项目实施期间作业服务标准如下：

一、耕

1.旋耕深度应根据地块土壤墒情及区域农艺要求确定，一般为12—20cm，误差不大于2cm；旋耕作业应不重耕，不漏耕；旋耕作业后，要求地表平整，碎土均匀，土层疏松，地头整齐。

2.深耕深度达到22—30cm；土地深耕以后打破犁底层，加深耕层，熟化底土，利于农作物根系深扎。

种

1.播种深度。根据土壤墒情确定播种深度，一般情况下在4-6厘米，把握墒好易浅，墒差易深的原则。

2.合理密植,确定播量。播种时应因地制宜，具体地块农作物株距、行距及深度的确定，尊重该地块农户意愿。推广玉米精量播种技术，提高播种质量。一般土壤肥沃、水分充足，种植密度可稍大；土壤瘠薄、水肥条件较差，则宜适当稀植。具体数据参照株距29—40cm,行距49—60cm，出苗率达85%以上为主（除不可抗拒的自然等因素外）。
3.播种检查播种质量及下种量，除了播种深度是否一致外，另外就是检查是否播到干土层中、是否有断垄现象以及播种量、下籽是否均匀。同时注意播种机行走的速度，确保行驶速度均匀。
三、防

1.正确选择：针对不同类型的农作物和不同类型的杂草，正确选择除草剂。

2.控制用量：按照说明书严格控制除草剂的用量，避免过多或者过少用药。

3.用药方法及效果：主要采取喷雾法，做到药水配释到位，作业区域喷洒均匀，覆盖无死角。

四、收

机收：脱皮率达90%以上，落穗损失率≦5%，落粒损失率≦5%。

秸秆粉碎：作业过后地面留茬4—8cm；粉碎段长10—15cm。

秸秆捆草：每亩平均达到5捆以上。

