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关于大宁兆宁建筑装配科技有限公司年产20万m3混凝土预制件及商品混凝土项目环境影响报告表的批复

大宁兆宁建筑装配科技有限公司：
你单位报送的《大宁兆宁建筑装配科技有限公司年产20万m3混凝土预制件及商品混凝土项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）的报批申请及相关文件收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、大宁兆宁建筑装配科技有限公司年产20万m3混凝土预制件及商品混凝土项目，位于临汾市大宁县昕水镇吉亭村南430m。工程建设内容包括：主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，建设2条水泥混凝土生产线、1条混凝土预制件生产线。总投资100万元，其中环保投资10万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治设施及措施的前提下，我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、临汾市生态环境局大宁分局于2021年5月8日以临环罚字〔2021〕017003号文对榆社县乾扬建筑工程有限公司（该公司于2019年在大宁县昕水镇吉亭村南430m处建设有一座混凝土预制件及商品混凝土项目，本次建设项目全部利用该公司场地和已建设施）下发了行政处罚决定书。在项目的建设和运营过程中，要严格按照《报告表》要求，配套落实各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

（一）落实大气污染防治措施。采用施工区域100%标准围挡、裸漏黄土100%覆盖、施工现场出入车辆100%清洗、施工道路100%硬化、建筑物拆除100%湿法作业、渣土运输车辆100%密闭运输，合理安排施工时间等措施控制建设项目施工期间扬尘对环境造成的影响。运营期：原料装卸、堆存全分封闭库内进行，地面硬化，储库内设喷雾设施；原料配料斗、搅拌机及输送、转运和落料2条混凝土生产线输送、转运和落料点全封闭，并在转载点设置喷洒水设施；2条混凝土生产线的原料配料斗上方分别设置三侧围挡柜式集尘罩，进料一侧设置橡胶帘抑尘，搅拌机进料口与皮带处进行全封闭，搅拌机呼吸口上方配套设置四侧围挡顶吸式集尘罩，废气收集后通过布袋除尘器处理，经排气筒排放；水泥筒仓、粉煤灰筒仓、矿粉筒仓仓顶设布袋除尘器，排气筒高度：高于筒仓仓顶3m且不低于地面15m；除尘器除尘灰转运:各除尘器收集的除尘灰转运时通过密闭管道和搅拌机或筒仓相连接。

（二）落实水污染防治措施。施工废水和施工人员产生的生活污水经沉淀池处理后洒水降尘。运营期：食堂废水经隔油处理后与洗漱废水经1m3沉淀池收集后用于厂区洒水抑尘，不外排，旱厕废水委托专业机构定期清掏处理；作业区地面冲洗废水、搅拌机冲洗废水、混凝土罐车冲洗废水经砂石分离器处理后排入沉淀池用于罐车冲洗；运输车辆轮胎车身冲洗废水设置1座45m3三级沉淀池，沉淀后循环利用。初期雨水设置1座200m3初期雨水收集池、雨水收集渠道及雨水截断装置，收集的雨水经沉淀后用于厂区洒水。

（三）落实固体废物污染防治措施。施工期：生活垃圾清运至政府指定地点统一处理；施工渣土、废弃的建筑材料及时由建设单位运往政府指定的建筑垃圾堆放场统一处理。运营期：职工生活垃圾集中收集后送当地村委指定地点统一处理；试拌后废混凝土料和废混凝土渣全部作为原料回用于水泥混凝土生产线生产，试验试块作为建筑材料出售；各环节除尘器收集的除尘灰回用于水泥混凝土生产线生产；沉淀池中的泥渣全部回用于水泥混凝土生产线；废润滑油、废油桶、含油废抹布、废手套属于危险废物定期收集后交由有资质单位统一处理。

（四）落实噪声污染防治措施。施工期：采用低噪声设备，合理安排作业时间；定期对机械设备进行维护和保养。运营期：选用低噪声设备、基础减震、定期维护。

（五）严格落实环境风险管控。严格按照《报告表》要求及国家有关环境风险防控技术标准及规范要求，建立有效的环境风险防范与应急管理体系，制定完善的环境风险应急预案，并定期开展环境风险排查，不断提升对环境风险防范的应急处理能力。

三、根据临汾市生态环境局大宁分局《关于大宁兆宁建筑装配科技有限公司年产20万m3混凝土预制件及商品混凝土项目污染物排放总量控制指标的批复》，大宁兆宁建筑装配科技有限公司在确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放的前提下，污染物排放总量为：颗粒物0.822t/a。

四、根据大宁县水利局《关于大宁兆宁建筑装配科技有限公司混凝土预制件及商品混凝土年产量200000m3生产线建设项目厂址与义亭河外缘控制线距离的情况说明》，经过对大宁兆宁建筑装配科技有限公司混凝土预制件及商品混凝土年产量200000m3生产线建设项目厂址与义亭河外缘控制线的现场测量，最近距离为43米，不在河道管理范围之内。
五、项目建设要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目各项生态环境保护措施及污染防治措施应纳入施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，要按照规定的程序和标准开展竣工环境保护验收工作。

六、根据《大宁县行政审批事中事后监管办法》（大政办发（2019）90号）要求，请临汾市生态环境局大宁分局负责该项目《报告表》及本批复要求的监督落实，大宁县生态环境保护综合行政执法队根据职责对该项目进行日常环境保护监督检查和管理。

大宁县行政审批服务管理局    
2023年5月24日      
