附件 10

节水型居民小区申报书

（     年度）

申报单位：                                    （盖章）

日       期：                                   
一、居民小区概况

	小区名称
	

	地  址
	
	邮政编码
	

	物业管理公司
	
	小区户数
	

	节水管理部门
	
	电话/传真
	

	节水管理负责人
	
	电话/传真
	

	主要水源
	
	上年取水量
	自备水
	（万 m3）

	
	
	
	自来水
	（万 m3）

	
	
	
	其他
	（万 m3）

	申请小区

自评结果
	经对照评价标准进行自查，符合节水型居民小区评价要 求，节水技术指标考核得分为    分，节水管理指标考核得分 为    分，加分项得分为    分，总得分    分。承诺本材料真

实有效， 申请审核验收。

物业公司：    （公章）

年     月     日


二、节水型居民小区节水技术指标自查、评审表

	序 号
	指标
	计算方法
	考核标准
	标准 分值
	自查 得分
	评审

得分

	1
	居民人均 月用水量
	住户年用水总量

[image: image4.png]



住户人口数量× 12
	居民人均月用水量不高于省级居民用水定额标准的，得 10 分； 每高于省级用水定额标准 5%（含本数，下同） ，扣 1 分，扣完 为止。根据供水部门提供的住户用水情况资料核算居民人均月用 水量。
	10
	
	

	2
	家庭用水 计量率
	小区内安装计量器具的 住户数量

× 100%

区内住户数量
	家庭用水计量率为 100% ，得 10 分；每低 5% ，扣 1 分，扣完为 止。验收时，采用随机抽查方法，抽查户数不得少于 20 户。
	10
	
	

	3
	家庭节水

器具普及

率
	小区内住户的节水器具、数量
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小区内住户的用水器具、数量
	× 100%
	节水器具指符合国家节水技术标准的水嘴、便器系统、淋浴器、 洗衣机等用水器具。家庭节水器具普及率为 100% ，得 10 分；每 低 5% ，扣 1 分，扣完为止。验收时，采用随机抽查方法，抽查 范围为小区内居民家庭的用水器具，抽查数量不得少于 20 个。
	10
	
	

	4
	公共用水 计量率
	安装计量器具的公共用水设施数量
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公共用水设施数量
	× 100%
	公共用水计量率根据小区内全部公共用水设施计量情况计算，计 量率为 100% ，得 10 分；每低 5% ，扣 1 分，扣完为止。
	10
	
	

	5
	公共用水

设施漏水

率
	[image: image1.png]



漏水的公共用水设施数量

公共用水设施数量
	× 100%
	公共用水设施漏水率根据小区内全部公共用水设施漏水情况计 算，漏水率为零，得 10 分；每高 5% ，扣 2 分，扣完为止。
	10
	
	


三、节水型居民小区节水管理指标自查、评审表

	序 号
	指标
	计算方法
	考核标准
	标准

分值
	自查

得分
	评审

得分

	6
	公众参与
	查看资料、文字记录，走访用户
	4）公共场所设置有固定宣传栏或板报等，有节水宣传标语的。得 3 分。

5）公共用水设施旁有节水宣传标志，得 3 分；发现一处无节水标 志的，扣 1 分，扣完为止。

6）物业公司年均开展节水宣传活动 3 次以上，居民节水意识强， 得 3 分；宣传活动少 1 次扣 1 分，扣完为止。

4）设立浪费用水举报电话或其它举报方式，得 3 分；及时处理举 报问题并做相关记录，得 3 分。
	15
	
	

	7
	用水管理
	查看资料、文字记录，走访用户
	5）成立节水管理机构并由专人负责节水管理，岗位职责明确，得 3 分。

6）制定节水规划和年度节水工作计划、节水宣传制度、用水管理 制度，得 3 分，缺少一项扣 1 分。

7）建立管网设备维护、检修制度，得 2 分；维护、检修原始记录 完善，得 2 分。

8）用水统计数据清楚完整，得 2 分。

5）商业用水户单独装表计量，实行分类管理，得 3 分。
	15
	
	

	8
	设施管理
	查看资料、现场抽查
	4）供水管道、排水管道、用水设施和计量设施分布图完整齐全， 得 4 分，缺少一项扣 1 分。

5）公共场所用水设施无跑、冒、滴、漏等用水浪费现象，得 6 分； 发现 1 处问题扣 1 分，扣完为止。

6）公共场所全部采用节水设施（器具），得 3 分；节水设施（器 具）维护良好、运行正常，得 2 分。

4）绿化用水全部采用喷灌、微灌等节水灌溉设施，得 5 分；发现 1 处非节水灌溉的，扣 1 分，扣完为止。
	20
	
	


四、加分项指标自查、评审表

	序 号
	指标
	计算方法
	考核标准
	标准

分值
	自查

得分
	评审

得分

	9
	非常规水 源利用
	查看资料、文字记录，走访用户
	5）建立再生水利用系统，并正常运行，得 2 分。

6）中央空调冷却水和景观用水循环使用，得 2 分。 7）实行雨水集蓄利用，建有下凹式绿地，得 2 分。

8）人行道、地面停车场等场所全部采用透水地面，得 2 分。 5）绿化、景观用水优先使用再生水、雨水，得 2 分。
	10
	
	


五、节水型居民小区推荐和评审意见
	得分情况
	自查得分
	
	扣除空项 分   值
	
	折算后 得  分
	

	
	评审得分
	
	扣除空项 分   值
	
	折算后 得  分
	

	
	注：折算后得分=（100× 折算前得分）/扣除空项分值，达到 90 分及以上的可 推荐。

	推 荐 意 见
	县住建局推荐意见：

（盖章） 年   月   日
	县水利局推荐意见：

（盖章） 年   月   日

	评审意见
	专家组评审意见：

（盖章） 年   月   日


