附件 7

节水型居民小区评价标准

一、节水技术指标（50 分）

	序号
	指标
	计算方法
	考核标准
	分值

	1
	居民人均 月用水量
	住户年用水总量
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住户人口数量× 12
	居民人均月用水量不高于省级居民用水定额标准的，得 10 分；每 高于省级用水定额标准 5%（含本数，下同），扣 1 分，扣完为止。 根据供水部门提供的住户用水情况资料核算居民人均月用水量。
	10

	2
	家庭用水 计量率
	小区内安装计量器具的 住户数量

× 100%

区内住户数量
	家庭用水计量率为 100%，得 10 分；每低 5%，扣 1 分，扣完为止。 验收时，采用随机抽查方法，抽查户数不得少于 20 户。
	10

	3
	家庭节水

器具普及

率
	小区内住户的节水器具、数量
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小区内住户的用水器具、数量
	× 100%
	节水器具指符合国家节水技术标准的水嘴、便器系统、淋浴器、 洗衣机等用水器具。家庭节水器具普及率为 100% ，得 10 分；每 低 5% ，扣 1 分，扣完为止。验收时，采用随机抽查方法，抽查范 围为小区内居民家庭的用水器具，抽查数量不得少于 20 个。
	10

	4
	公共用水 计量率
	安装计量器具的公共用水设施数量
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公共用水设施数量
	× 100%
	公共用水计量率根据小区内全部公共用水设施计量情况计算，计 量率为 100% ，得 10 分；每低 5% ，扣 1 分，扣完为止。
	10

	5
	公共用水

设施漏水

率
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漏水的公共用水设施数量

公共用水设施数量
	× 100%
	公共用水设施漏水率根据小区内全部公共用水设施漏水情况计 算，漏水率为零，得 10 分；每高 5% ，扣 2 分，扣完为止。
	10


二、节水管理指标（50 分）

	序号
	指标
	计算方法
	考核标准
	分值

	6
	公众参与
	查看资料、文字记录，走访用户
	1）公共场所设置有固定宣传栏或板报等，有节水宣传标语的。得 3 分。 2）公共用水设施旁有节水宣传标志，得 3 分；发现一处无节水标志的， 扣 1 分，扣完为止。

3）物业公司年均开展节水宣传活动 3 次以上，居民节水意识强，得 3 分； 宣传活动少 1 次扣 1 分，扣完为止。

4）设立浪费用水举报电话或其它举报方式，得 3 分；及时处理举报问题 并做相关记录，得 3 分。
	15

	7
	用水管理
	查看资料、文字记录，走访用户
	1）成立节水管理机构并由专人负责节水管理，岗位职责明确，得 3 分。 2）制定节水规划和年度节水工作计划、节水宣传制度、用水管理制度， 得 3 分，缺少一项扣 1 分。

3）建立管网设备维护、检修制度，得 2 分；维护、检修原始记录完善， 得 2 分。

4）用水统计数据清楚完整，得 2 分。

5）商业用水户单独装表计量，实行分类管理，得 3 分。
	15

	8
	设施管理
	查看资料、现场抽查
	1）供水管道、排水管道、用水设施和计量设施分布图完整齐全，得 4 分， 缺少一项扣 1 分。

2）公共场所用水设施无跑、冒、滴、漏等用水浪费现象，得 6 分；发现 1 处问题扣 1 分，扣完为止。

3）公共场所全部采用节水设施（器具），得 3 分；节水设施（器具）维 护良好、运行正常，得 2 分。

4）绿化用水全部采用喷灌、微灌等节水灌溉设施，得 5 分；发现 1 处非节水灌溉的，扣 1 分，扣完为止。
	20


三、加分项（10 分）

	9
	非常规水 源利用
	查看资料、文字记录，走访用户
	1）建立再生水利用系统，并正常运行，得 2 分。

2） 中央空调冷却水和景观用水循环使用，得 2 分。

3）实行雨水集蓄利用，建有下凹式绿地，得 2 分。

4）人行道、地面停车场等场所全部采用透水地面，得 2 分。 5）绿化、景观用水优先使用再生水、雨水，得 2 分。
	10


