附件 9

节水型单位申报书

（     年度）

    申报单位：                               （盖章）
日         期：                               

一、单位概况

	单位名称
	

	地  址
	
	邮政编码
	

	法人代表
	
	单位人数
	

	节水管理部门
	
	电话/传真
	

	节水管理负责人
	
	电话/传真
	

	主要水源
	
	上年取水量
	自备水
	（万 m3）

	
	
	
	自来水
	（万 m3）

	
	
	
	其他
	（万 m3）

	申请单位

自评结果
	经对照评价标准进行自查，符合公共机构节水型单位建 设要求，节水技术标准考核得分为    分，节水管理标准考核 得分为    分，总得分    分。承诺本材料真实有效， 申请审

核验收。

申请单位：    （公章）

年     月     日


二、节水型单位节水技术标准自查、评审表

	序 号
	指标
	计算方法
	评分规则
	标准

分值
	自查 得分
	评审

得分

	1
	★水计量率
	水计量器具计量水量

[image: image6.png]



总水量
	× 100%
	用水单位水计量率达到 100% ，次级用水单位水计量率达到 95% ，分别达到得 8 分，有一项不达到不得分。
	8
	
	

	2
	★ 节水器 具普 及率
	节水设备器具数量

[image: image2.png]



总用水设备器具数量
	× 100%
	节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例低于 96% 不得分，每高 1 个百分点得 2 分，满分 8 分。
	8
	
	

	3
	人均用水量
	[image: image1.png]


单位全年用水量

用水总人数
	依据评价上一个自然年度本省（区、市） 同类型单位用水量 平均值进行判定：人均用水量≤0.9 ×平均值，得 8 分；0.9 ×平 均值＜人均用水量≤平均值，得 6 分；平均值＜人均用水量 ≤1. 1 ×平均值，得 3 分；1. 1 ×平均值＜人均用水量≤1.2 ×平均值， 得 1 分；1.2 ×平均值＜人均用水量，得 0 分。
	8
	
	

	4
	用水器具漏失 率
	漏水件数
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总件数
	× 100%
	用水器具漏失率≤4%得 8 分，否则每高 1%扣 2 分，直至扣完。
	8
	
	

	5
	中央空调冷却 补水率
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中央空调冷却补水量

中央空调冷却塔总循环量
	× 100%
	中央空调冷却补水率≤1%得 5 分。
	5
	
	

	6
	锅炉冷凝水回 收率
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年蒸汽冷凝水回收量

年蒸汽发气量
	× 100%
	锅炉冷凝水回收率大于 50%得 3 分，每低 2%扣 1 分直至扣完。
	3
	
	


三、节水型单位节水技术标准自查、评审表

	序 号
	指标
	考核方法
	评分规则
	标准 分值
	自查 得分
	评审 得分

	1
	规章制度
	查看文件和相关资料
	1）建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度得 3 分；2）编写用水计划实施方 案并落实下达的用水计划得 2 分，完成当年内部节水指标得 2 分；3） 明确节水主管部 门和节水管理人员得 2 分；4）制定节水目标责任制和考核制度得 2 分；5）两年内未受 到浪费用水处罚得 2 分。
	13
	
	

	2
	计量统计
	查阅有关资料，核实数 据
	1）依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计 量器具的配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量，得 5 分，实现按分户、功能 分区计量得 3 分，实现按分户计量得 1 分；2）有原始用水记录和统计台账得 2 分 。
	7
	
	

	3
	节水技术

推广与改

造
	查阅节水改造资料和 设施建设材料、核对节 水器具清单，现场查看
	1）节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用得 3 分；2）实施食堂用水 设施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造和节水设施建设，每实施一项 得 1 分，满分 3 分；3）铺设透水地面或地面采取透水措施得 1 分；4）所用节水设备和 器具全部为列入《节能产品政府采购清单》 的节水产品得 3 分；5）景观用水、泳池、 浴室等设置水处理再利用装置，每一项得 1 分，满分 2 分；6）绿化采用高效浇灌方式 得 1 分。
	13
	
	

	4
	管理维护
	查阅相关资料、现场抽 查
	1）定期巡护和维修用水设施设备且记录完整得 3 分；2）无擅自停用节水设施行为得 2 分；3）有完整的管网图得 3 分；4）有完整的计量网络图得 3 分；5）开展水平衡测试 得 2 分，有 5 年内水平衡测试报告书得 2 分。
	15
	
	

	5
	非常规水 源利用
	查阅有关资料、现场查 看
	1）建设雨水集蓄、海水淡化设施或再生水利用系统并有效利用得 3 分；2）绿化、景观 用水等采用非常规水源，每一项得 1 分，总分 2 分。
	5
	
	

	6
	节水宣传
	查阅有关资料、现场查 看
	1）编制节水宣传材料得 2 分；2）开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等，每开展 一次得 1 分，满分 3 分；3）在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识得 2 分。
	7
	
	


四、节水型单位推荐和评审意见

	得 分 情 况
	自查得分
	
	扣除空项

分   值
	
	折算后

得  分
	

	
	评审得分
	
	扣除空项

分   值
	
	折算后

得  分
	

	
	注：折算后得分=（100× 折算前得分）/扣除空项分值，达到 90 分及以上的可 推荐。

	推 荐 意 见
	县直属机关事务服务中心推荐意见：

（盖章） 年   月   日
	县水利局推荐意见：

（盖章） 年   月   日

	评 审 意 见
	专家组评审意见：

（盖章） 年   月   日


