附件 6

一、节水技术标准（40 分）

节水型单位建设标准

序号	指标	计算方法	评分规则	分值

1	★水计量率	水计量器具计量水量

总水量

× 100%

用水单位水计量率达到 100% ，次级用水单位水计量率达到 95% ，分别达 到得 8 分，有一项不达到不得分。	8

2	★节水器具普及率	节水设备器具数量

总用水设备器具数量

× 100%

节水设备、器具数量占总用水设备、器具数量的比例低于 96%不得分， 每高 1 个百分点得 2 分，满分 8 分。

8
3	人均用水量

单位全年用水量

用水总人数	依据评价上一个自然年度本省（区、市）同类型单位用水量平均值进行判 定：人均用水量≤0.9 ×平均值，得 8 分；0.9 ×平均值＜人均用水量≤平均值， 得 6 分；平均值＜人均用水量≤1. 1 ×平均值，得 3 分； 1. 1 ×平均值＜人均 用水量≤1.2 ×平均值，得 1 分；1.2 ×平均值＜人均用水量，得 0 分。	8
4

用水器具漏失率	漏水件数

总件数

× 100%

用水器具漏失率≤4%得 8 分，否则每高 1%扣 2 分，直至扣完。	8
5	中央空调冷却补水率	中央空调冷却补水量

中央空调冷却塔总循环量

× 100%

中央空调冷却补水率≤1%得 5 分。	5
6	锅炉冷凝水回收率	年蒸汽冷凝水回收量

年蒸汽发气量

× 100%

锅炉冷凝水回收率大于 50%得 3 分，每低 2%扣 1 分直至扣完。

3

二、节水管理标准（60 分）

序 号	指标	考核方法	评分规则	分值
1	规章制度

查看文件和相关资料	1）建立计量、统计、定期维修等节水管理规章和制度得 3 分；2）编写用水计划实施方案 并落实下达的用水计划得 2 分，完成当年内部节水指标得 2 分；3） 明确节水主管部门和 节水管理人员得 2 分；4）制定节水目标责任制和考核制度得 2 分；5）两年内未受到浪费 用水处罚得 2 分。	13

2

计量统计

查阅有关资料，核实数据	1）依据《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（GB/T29149-2012），用水计量 器具的配备按分户、功能分区、主要设备实现三级计量，得 5 分，实现按分户、功能分区 计量得 3 分，实现按分户计量得 1 分；2）有原始用水记录和统计台账得 2 分 。	7
3

节水技术推广与改造

查阅节水改造资料和设施 建设材料、核对节水器具 清单，现场查看	1）节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用得 3 分；2）实施食堂用水设 施、中央空调冷却塔、老旧管网和耗水设施等节水改造和节水设施建设，每实施一项得 1 分，满分 3 分；3）铺设透水地面或地面采取透水措施得 1 分；4）所用节水设备和器具全 部为列入《节能产品政府采购清单》的节水产品得 3 分；5）景观用水、泳池、浴室等设 置水处理再利用装置，每一项得 1 分，满分 2 分；6）绿化采用高效浇灌方式得 1 分。	13
4	管理维护

查阅相关资料、现场抽查	1）定期巡护和维修用水设施设备且记录完整得 3 分；2）无擅自停用节水设施行为得 2 分；3）有完整的管网图得 3 分；4）有完整的计量网络图得 3 分；5）开展水平衡测试得 2 分，有 5 年内水平衡测试报告书得 2 分。	15
5	非常规水源利用

查阅有关资料、现场查看	1）建设雨水集蓄、海水淡化设施或再生水利用系统并有效利用得 3 分；2）绿化、景观用 水等采用非常规水源，每一项得 1 分，总分 2 分。	5
6	节水宣传

查阅有关资料、现场查看	1）编制节水宣传材料得 2 分；2）开展节水宣传主题活动、专题培训、讲座等，每开展一 次得 1 分，满分 3 分；3）在主要用水场所和器具显著位置张贴节水标识得 2 分。	7