附件2

自然灾害种类及衍生灾害

自然灾害种类	可采取措施	衍生灾害
降雨

（包括暴雨和持续性降雨）	（1）检查屋面、遮雨板、低洼区域、重点区域位置的排水，确保排水管路畅通；

（2）准备相应的装备物资，防雨挡板、水鞋、雨衣、急救药箱等；

（3）其他预防措施。	可能导致山体滑坡、泥石流等地质灾害；

山洪暴发；

其他可能导致的灾害。
暴雪	（1）检查重点区域、易塌陷区域的加固措施；

（2）加固棚架等易被雪压的临时搭建物：

（3）及时清理积雪，做好防冻害准备；

（4）其他预防措施。	文物坍塌；霜冻灾害；

其他可能导致的灾害。
大风	（1）设置挡风板、棚架等防风设备；

（2）对文物重点部分和脆弱部分布置加固设施：

（3）其他预防措施。	沙尘暴；

其他可能导致的灾害。
雷电	（1）可以通过除湿器等设备降低不可移动文物处的潮湿程度；

（2）安装防雷设备；

（3）清除杂草、设置好隔离带，防止雷电引发的火灾造成损害；

（4）其他预防措施。	火灾；

其他可能导致的灾害。
洪涝	（1）准备防汛用的沙袋、防水挡板等防洪应急物资，并定期进行检查确保	文物坍塌；

文物倾斜或倒塌；
冰雹	（1）检查不可移动文物的加固措施；

（2）设置棚架、遮雨板等临时搭建物；

（3）布置低洼区域、重点区域的防塌设施；

（4）谨慎用电，防止水遇电引发火灾，造成损害；

（5）其他预防措施。	地面积水；

地面积水引发的火灾；文物坍塌；

霜冻灾害；

其他可能导致的灾害。
干旱	（1）调集加湿装备物资，保证不可移动文物湿润度的平衡；

（2）清除杂草、设置好隔离带，防止干旱引发的火灾造成损害；

（3）其他预防措施。	森林火灾；

沙尘暴；

文物墙体开裂：其他可能导致的灾害。
霜冻	（1）可以通过人工释放烟雾、塑料薄膜或草毡覆盖包扎、露天加温、鼓风、喷雾、风障和防护林等措施进行防御。

（2）其他预防措施。	文物墙体变形、裂缝：

其他可能导致的灾害。
森林火险	（1）检查消防设施、避雷设施装备是否完整；

（2）设置防火隔离带，可采取空间隔离（保持防火间距、防火隔离带等）、物理隔离（阻燃材料隔离、使用阻燃剂等）：

（2）设置防火标志和火灾警示说明；

（3）准备各类消防灭火器，储备消防水池；

（4）其他预防措施。	水土流失导致的山洪暴发、泥石流等灾害；

其他可能导致的灾害。